**2019**

In motion

3/5/2019

DEV SKY Migration V1

****

Control de Cambios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción | Nombre |
| 1.0 | 05/03/19 | Creación del Documento | Esteban Blanquel |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Índice

[1 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 2](#_Toc2687365)

[2 Selección de archivo 2](#_Toc2687366)

[3 Proceso General 2](#_Toc2687367)

[4 Proceso 2](#_Toc2687368)

[5 Mapeo de Columnas 2](#_Toc2687369)

[6 Notas 2](#_Toc2687370)

[6.1 XA\_red 2](#_Toc2687371)

[7 Código fuente 3](#_Toc2687372)

# PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El objetivo de este documento es detallar la documentación y generar evidencia técnica empleada para el desarrollo de la aplicación de migración.

# Selección de archivo

# Proceso General

# Proceso

# Mapeo de Columnas

# Notas

## XA\_red

El campo XA\_red tiene validación de una expresión regular actual:

* **/^([A-Za-zá-úÁ-ÚÑñ\s]){0,50}$/**

Se realizara el cambio temporal para pruebas y se requiere confirmar cambio ha

* **/^([0-9A-Za-zá-úÁ-ÚÑñ\s]){0,50}$/ (20190305.1300)**

Ya que la expresión regular original no permite los valores mapeados en una primera versión enviada por SKY como por ejemplo:

* 10 MORADO M




Ilustración 1 Valor Original





Ilustración 2 Valor Actual

## Desconexión de Internet

Si durante el proceso de una solicitud llegase a desconectar del internet y/o OFSC no responda, se registrara en un archivo como log\_activity\_NSHTTPURLResponse.txt e reenviara la petición con un máximo de 3 veces



# Código fuente

